---
title: NY2Y
sku: NY2Y-low-voltage-cables
description: >
  Das NY2Y ist ein besonders widerstandsfähiges Niederspannungskabel für die
  feste Verlegung unter hohen mechanischen Anforderungen – ob im Erdreich, im
  Wasser oder in industrieller Umgebung. Dank seiner Materialkombination ist es
  für vielfältige Einsatzbedingungen bestens geeignet.
categories:
  - Niederspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/NY2Y-scaled.webp
application: >
  Das NY2Y ist ein Niederspannungskabel für den Einsatz in Kraftwerken, Industrie- und
  Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen. Es eignet sich für die feste Verlegung in
  Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser und im Erdreich – überall dort, wo
  starke mechanische Belastungen beim Verlegen und im Betrieb zu erwarten sind. Die
  Konstruktion erfüllt die Vorgaben gemäß TP PRAKAB 16/03 in Anlehnung an VDE 0276-603.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Biegeradius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "70",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "300 mm2: +140",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Prüfspannung (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+70",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+70",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "70",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "300 mm2: +140",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,83",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "10",
            "157"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,15",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "11",
            "219"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,727",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "12",
            "329"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,524",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "14",
            "429"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,387",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "15",
            "565"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,268",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "17",
            "772"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,193",
            "1,6",
            "1,8",
            "12xD",
            "19",
            "1042"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,153",
            "1,6",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "1278"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,124",
            "1,8",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "1571"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0991",
            "2",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "1947"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0754",
            "2,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "27",
            "2514"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0601",
            "2,4",
            "1,9",
            "12xD",
            "30",
            "3130"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,047",
            "2,6",
            "2",
            "12xD",
            "34",
            "3972"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0366",
            "2,8",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "5043"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,83",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "589"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,15",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "810"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,727",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "1227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,524",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "1464"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,387",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "28",
            "1887"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,268",
            "1,4",
            "2",
            "12xD",
            "31",
            "2584"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,193",
            "1,6",
            "2,1",
            "12xD",
            "36",
            "3448"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,153",
            "1,6",
            "2,2",
            "12xD",
            "38",
            "4199"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,124",
            "1,8",
            "2,3",
            "12xD",
            "43",
            "5178"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0991",
            "2",
            "2,5",
            "12xD",
            "47",
            "6381"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0754",
            "2,2",
            "2,7",
            "12xD",
            "53",
            "8264"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM/RE",
            "0,524",
            "1.2/1.0",
            "1,8",
            "12xD",
            "27",
            "1698"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>


<h3>Zuverlässig bei hoher Belastung</h3>
<p>Das <strong>NY2Y</strong> ist ein Niederspannungskabel für den Einsatz in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen. Es eignet sich für die <strong>feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser und im Erdreich</strong> – überall dort, wo starke mechanische Belastungen beim Verlegen und im Betrieb zu erwarten sind. Die Konstruktion erfüllt die Vorgaben gemäß <strong>TP PRAKAB 16/03</strong> in Anlehnung an <strong>VDE 0276-603</strong>.</p>
<h3>Aufbau im Detail</h3>
<p>Das Kabel besteht aus einem <strong>Kupferleiter</strong>, verfügbar als rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig mehrdrähtig (SM). Die <strong>PVC-Aderisolation</strong> sorgt für elektrische Sicherheit, die Adern sind verseilt und durch eine gemeinsame <strong>EPDM-Aderumhüllung</strong> geschützt. Der Außenmantel aus <strong>HDPE</strong> (schwarz, UV-beständig) macht das NY2Y besonders resistent gegen Abrieb, Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse.</p>
<h3>Typische Einsatzbereiche</h3>
<p>NY2Y eignet sich hervorragend für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an <strong>mechanische Robustheit</strong> und <strong>Witterungsbeständigkeit</strong>. Typische Einsatzorte sind Energieverteilungen in industriellen Anlagen, Kraftwerken oder Trafostationen – aber auch in Umgebungen mit Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder chemischer Belastung.</p>


</ProductTabs>
