---
title: 'Zukunft sichern mit H1Z2Z2-K: Unser Solarkabel zur Intersolar 2025'
date: '2025-04-30T09:17:33'
featuredImage: /uploads/2025/04/inter-solar.webp
locale: de
category: Kabel Technologie
---
# Zukunft sichern mit H1Z2Z2-K: Unser Solarkabel zur Intersolar 2025
Rund um die [Intersolar Europe](https://www.intersolar.de/start) rückt das Thema Photovoltaik wieder stärker in den Fokus. Ein guter Anlass, sich ein spezielles Solarkabel näher anzusehen, das für den Einsatz in PV-Anlagen entwickelt wurde – robust, witterungsbeständig und konform mit den geltenden Normen.
<VisualLinkPreview 
url="https://youtu.be/YbtdyvQFoVM"
title="Intersolar Europe 2025 | Save The Date | May 7–9, 2025"
summary="As the world’s leading exhibition for the solar industry, Intersolar Europe demonstrates the enormous vitality of the solar market. For more than 30 years, i…"
image="https://i.ytimg.com/vi/YbtdyvQFoVM/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGEQgSyhyMA8=&amp;rs=AOn4CLBx90qdBxgYcyMttgdOGs3-m0udZQ"
/>
Was hinter der Konstruktion steckt, welche Auswahlkriterien bei Solarkabeln zählen und warum es bei Photovoltaikprojekten auf jedes Detail ankommt – genau darum geht es in diesem Artikel.
# Was ist das H1Z2Z2-K 6mm² Solarkabel?
Das H1Z2Z2-K 6mm² ist ein hochspezialisiertes, elektronenstrahl-vernetztes Solarkabel, entwickelt für die besonderen Anforderungen von Photovoltaikanlagen. In der Praxis bedeutet das: Dieses Kabel transportiert den erzeugten Gleichstrom (DC) vom Solarmodul zum Wechselrichter – zuverlässig, effizient und vor allem: sicher.
## Warum 6mm²?
Der Querschnitt von 6mm² hat sich in PV-Systemen als besonders leistungsstark und vielseitig erwiesen. Er bietet ein gutes Verhältnis zwischen Stromtragfähigkeit und Spannungsfall, gerade bei längeren Leitungswegen – ein häufiger Punkt bei Freiflächenanlagen oder komplexeren Dachstrukturen.
## Aufbau und Materialwahl
Was das H1Z2Z2-K besonders macht, ist seine Materialzusammensetzung. Das Kabel verwendet keine herkömmlichen PVC-Isolierungen, sondern halogenfreie, flammwidrige und vernetzte Polyolefine. Diese bieten:
- **Hohe thermische Belastbarkeit** – auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- **UV- und ozonbeständige Außenhaut**, ideal für offene Verlegung
- **Mechanische Widerstandskraft** gegen Abrieb, Quetschung und Biegung

## Mehr als nur ein Kabel
Während Standardleitungen bei extremen Temperaturen, mechanischen Belastungen oder UV-Einstrahlung schnell an ihre Grenzen kommen, bleibt das H1Z2Z2-K 6mm² standhaft – und das über Jahrzehnte. Es wurde explizit nach EN 50618 entwickelt, um den extremen Bedingungen in Photovoltaikanlagen gerecht zu werden – ob auf 3.000 Metern Höhe in den Alpen oder bei 50 °C in der prallen Sonne Südeuropas.
## Anwendungsbereiche auf einen Blick:
- DC-Verbindung von Solarmodulen zu Stringboxen oder Wechselrichtern
- Integration in Speichersysteme
- Einsatz in Aufdach-, Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen
- Geeignet für Innenräume, freie Verlegung, Kabelkanäle und Erdverlegung

Kurz gesagt: Das H1Z2Z2-K 6mm² ist keine Lösung von der Stange – es ist ein spezialisiertes Energiekabel für eine Branche, die keine Kompromisse kennt.
# Technische Daten und Aufbau im Detail
Eine der Stärken dieses Kabels liegt in seinem Materialaufbau und der daraus resultierenden thermischen und mechanischen Belastbarkeit.

<TechnicalGrid 
  title="Technische Daten & Aufbau"
  items={[
    { label: "Leiter", value: "Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter (Klasse 5)" },
    { label: "Nennspannung", value: "1500 V DC (EN 50618 konform)" },
    { label: "Prüfspannung", value: "6.5 kV" },
    { label: "Temperaturbereich Betrieb", value: "-40 °C bis +90 °C (Leiter max. +120 °C)" },
    { label: "Isolierung und Mantel", value: "Vernetztes Polyolefin, halogenfrei" },
    { label: "Außendurchmesser (6mm²)", value: "ca. 6,4 mm" },
    { label: "Biegeradius", value: "min. 4 × Kabeldurchmesser" },
    { label: "Max. Strombelastbarkeit", value: "bis 70 A (je nach Umgebungstemperatur)" }
  ]}
/>

# Normen und Zertifizierungen: EN 50618 &amp; Co.
Das H1Z2Z2-K 6mm² erfüllt alle wesentlichen Standards für den Einsatz in Photovoltaikanlagen. Diese Normen garantieren Sicherheit, Langlebigkeit und Konformität mit gesetzlichen Vorgaben.
## EN 50618 – europäischer Standard für Solarkabel
Diese Norm definiert die technischen Anforderungen an Materialien, elektrische Eigenschaften und mechanische Beständigkeit. Vorgeschrieben sind:
- Halogenfreie, flammwidrige Isolation
- UV- und witterungsbeständige Materialien
- Nennspannung bis 1500 V DC
- Betriebsdauer von über 25 Jahren

## TÜV 2 PfG 1169/08.2007
Eine zusätzliche Qualitätsprüfung durch den TÜV Rheinland bestätigt:
- Beständigkeit gegenüber Ozon und Feuchtigkeit
- Langzeitverhalten unter realen Bedingungen
- Thermische Belastbarkeit

## CPR-Klassifizierung (BauPVO)
Für Gebäudeinstallationen ist das Brandverhalten entscheidend. Das H1Z2Z2-K erreicht je nach Ausführung B2ca oder Cca:
- Geringe Rauchentwicklung
- Flammenhemmung
- Keine korrosiven Brandgase

Fazit: Die umfassende Normkonformität macht das H1Z2Z2-K 6mm² zu einer zuverlässigen und rechtlich sicheren Lösung für alle professionellen PV-Anwendungen.
# Einsatzbereiche: Wo das H1Z2Z2-K 6mm² seine Stärken ausspielt
Ob in der freien Natur, im Gewerbebau oder integriert in Hybridkraftwerke – dieses Kabel liefert zuverlässig ab.
## Typische Anwendungsfelder:
- **Freiflächen-Solarparks**
- **Industriedächer und Carports**
- **Agri-PV-Anlagen **(z. B. über Feldern, Tierställen)
- **PV-Inselanlagen**
- **Wechselrichter-Anbindung**
- **Speichersysteme und DC-Netze**

Zudem bewährt sich das H1Z2Z2-K durch seine Widerstandsfähigkeit auch in Sonderanwendungen, etwa in der Nähe salzhaltiger Luftzonen oder bei extremen Temperaturschwankungen.
# Erdverlegung von PV-Kabeln – das ist zu beachten
Ein Pluspunkt des H1Z2Z2-K ist seine Eignung zur direkten Erdverlegung – ohne Schutzrohr. Doch auch hier gelten bestimmte Regeln:
## Best Practices für die Verlegung:
- Bettung in Sand oder feinkörnigem Material
- Schutz vor scharfkantigen Steinen durch Kiesaustausch
- Verlegung mit Mindestabstand zu anderen Leitungen
- Kennzeichnung durch Warnband 30 cm über dem Kabel
- Vermeidung von Zugbeanspruchung während der Installation

Wichtig: Für Projekte ab mehreren hundert Metern lohnt sich eine Spannungsfallberechnung – 6mm² ist nicht immer automatisch die optimale Wahl.
<hr />
# FAQ: Die häufigsten Fragen rund um H1Z2Z2-K Solarkabel
Was bedeutet H1Z2Z2-K?<br />Die Bezeichnung steht für einen Kabeltyp mit bestimmten Isoliermaterialien und Eigenschaften laut EN 50618, geeignet für DC-Strom bis 1500 V.
Ist das Kabel für Erdverlegung zugelassen?<br />Ja, inklusive direkter Erdverlegung ohne zusätzliche Schutzrohre.
Welche Querschnitte sind erhältlich?<br />Typischerweise: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 mm² – 6mm² ist der bewährte Allrounder.
Warum halogenfrei?<br />Im Brandfall entstehen keine giftigen Dämpfe – ideal für sensible Gebäudeumgebungen.
Wie lang ist die maximale Verlege­länge bei 6mm²?<br />Abhängig vom Strombedarf und Spannungsfall – oft zwischen 30 m und 100 m sinnvoll.
# Fazit: Qualität, die den Unterschied macht
Das H1Z2Z2-K 6mm² steht für technische Reife und konsequente Ausrichtung auf den professionellen Einsatz in Photovoltaikanlagen. Von der hohen Temperatur- und Spannungsbeständigkeit bis zur geprüften Normkonformität – dieses Kabel vereint alles, was moderne Energieinfrastrukturen heute brauchen.
Besonders hervorzuheben ist seine Vielseitigkeit: Ob auf Dächern, in Erdverlegung oder in PV-Großanlagen – das H1Z2Z2-K überzeugt durch Zuverlässigkeit und eine beeindruckende Lebensdauer. Damit leistet es einen direkten Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Solarsystemen.
Weitere Informationen, technische Daten und Bestelloptionen finden sich auf der Produktseite: 👉 [Zum H1Z2Z2-K bei KLZ](/de/products/solar-cables/h1z2z2-k-2/)
Alles Wichtige zur Intersolar Europe finden Sie hier:

<VisualLinkPreview 
  url="https://www.intersolar.de/messe-kompakt?ref=m5f53a666f3a2cb2fee160554-s65eec4739108db093b003a02-t1746004197-cf3c592e7"
  title="Link Preview"
  summary="Intersolar Europe at a GlanceIntersolar Europe | Exhibition Quick Facts | Date, Venue, Opening Hours, Exhibitors"
  image="https://www.intersolar.de/media/image/6311c9ee98bbc414b66305e2/750"
/>
