---
title: NA2X2Y
sku: NA2X2Y-low-voltage-cables
description: >
  Das NA2X2Y Kabel ist ein strapazierfähiges Niederspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, PE-Isolation und HDPE-Mantel. Es wurde für feste Verlegungen
  unter erhöhter mechanischer Beanspruchung entwickelt und eignet sich besonders
  für anspruchsvolle industrielle und energietechnische Infrastrukturen.
categories:
  - Niederspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/NA2X2Y-scaled.webp
application: >
  Das NA2X2Y entspricht der Norm DIN VDE 0276-603 (HD 603) und ist ausgelegt für die
  feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser oder im Freien.
  Es kommt bevorzugt in Kraftwerken, Industrieanlagen, Schaltanlagen und Ortsnetzen zum
  Einsatz – überall dort, wo robuste Kabel gefragt sind, die im Betrieb und bei der
  Verlegung hohen mechanischen Belastungen standhalten.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Biegeradius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Prüfspannung (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "10",
            "104"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "12",
            "144"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "13",
            "179"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,641",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "14",
            "232"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,443",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "16",
            "309"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,32",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "394"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,253",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "479"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,206",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "587"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,164",
            "1,6",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "722"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,125",
            "1,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "908"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,1",
            "1,8",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "1102"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,0078",
            "2",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "1398"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,065",
            "2,2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "1763"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "19",
            "454"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "634"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "788"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,641",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "870"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,443",
            "1,1",
            "1,9",
            "12xD",
            "30",
            "1170"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,32",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "1463"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,253",
            "1,2",
            "2,1",
            "12xD",
            "39",
            "1802"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,206",
            "1,4",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "2184"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,164",
            "1,6",
            "2,4",
            "12xD",
            "45",
            "2647"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,125",
            "1,7",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "3362"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0.9/0.7",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "855"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,268",
            "1.1/0.9",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "2828"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,193",
            "1.1/1.0",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "3757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,153",
            "1.2/1.1",
            "2,2",
            "12xD",
            "40",
            "4707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,124",
            "1.4/1.1",
            "2,3",
            "12xD",
            "45",
            "5675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0991",
            "1.6/1.1",
            "2,5",
            "12xD",
            "49",
            "7071"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0754",
            "1.7/1.2",
            "2,7",
            "12xD",
            "56",
            "9138"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x10",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "642"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "21",
            "910"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "1391"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "28",
            "1834"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,387",
            "1",
            "1,9",
            "12xD",
            "29",
            "2255"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3158"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "4200"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "5259"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,124",
            "1,4",
            "2,4",
            "12xD",
            "46",
            "6439"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0991",
            "1,6",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "7967"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,0754",
            "1,7",
            "2,8",
            "12xD",
            "57",
            "10324"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x10",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "767"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "27",
            "1676"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "31",
            "2266"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,387",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "2877"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "38",
            "3979"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2,3",
            "12xD",
            "42",
            "5342"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,4",
            "12xD",
            "47",
            "6625"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>


<h3>Optimal für mechanisch belastete Anwendungen</h3>
<p>Das <strong>NA2X2Y</strong> entspricht der Norm <strong>DIN VDE 0276-603 (HD 603)</strong> und ist ausgelegt für die <strong>feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser oder im Freien</strong>. Es kommt bevorzugt in <strong>Kraftwerken, Industrieanlagen, Schaltanlagen</strong> und <strong>Ortsnetzen</strong> zum Einsatz – überall dort, wo robuste Kabel gefragt sind, die im Betrieb und bei der Verlegung hohen mechanischen Belastungen standhalten.</p>
<h3>Aufbau und Eigenschaften</h3>
<p>Der elektrische Leiter besteht aus <strong>Aluminium</strong>, wahlweise als rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig (SE/SM). Die Adern sind mit <strong>PE isoliert</strong>, verseilt und durch eine <strong>gemeinsame EPDM-Aderumhüllung</strong> geschützt. Der Außenmantel besteht aus <strong>HDPE</strong>, ist schwarz, UV-beständig und besonders widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Druck und Feuchtigkeit – ideal für langfristige Installationen in anspruchsvollen Umgebungen.</p>
<h3>Einsatzvorteile</h3>
<p>NA2X2Y Kabel bieten eine <strong>technisch robuste und wirtschaftliche Lösung</strong> für die Energieverteilung in Netzen mit erhöhten Anforderungen. Ihre hohe mechanische Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit machen sie zur ersten Wahl für anspruchsvolle Infrastrukturanwendungen im Energie- und Industriesektor.</p>


</ProductTabs>
