{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktinfo","Technische Daten","64-110 kV"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktinfo","index":0,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4}
["Produktname","NA2X(F)K2Y"]
["Artikelnummer","NA2X(F)K2Y-high-voltage-cables"]
["Kategorie","Hochspannungskabel"]
["Beschreibung","Die NA2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV konzipiert und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Strombelastbarkeit und ausgezeichnete Durchschlagsfestigkeit erfordern."]

{"sheet":"Technische Daten","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2}
["Eigenschaft","Wert"]
["Nennspannung (kV) [kV]","64/110"]

{"sheet":"64-110 kV","index":2,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17}
["Configuration/Cross-section","Leiter","RI [Ohm/km]","Wi [mm]","Rbv [mm]","Ø [mm]","G [kg/km]"]
["1×150RM","Al","0,26","18","1,3","67","7360"]
["1×185RM","Al","0,21","17","1,3","66","7270"]
["1×240RM","Al","0,16","16,5","1,3","67","7480"]
["1×300RM","Al","0,13","15,5","1,3","67","7600"]
["1×400RM","Al","0,1","14,5","1,4","68","7890"]
["1×500RM","Al","0,08","14","1,4","70","8400"]
["1×630RM","Al","0,06","14","1,5","74","9390"]
["1×800RM","Al","0,05","14","1,6","78","10350"]
["1×1000RM","Al","0,04","14","1,7","84","11620"]
["1×1200RMS","Al","0,03","14","1,8","91","13250"]
["1×1400RMS","Al","0,03","14","1,9","93","14100"]
["1×1600RMS","Al","0,02","14","1,9","97","15160"]
["1×1800RMS","Al","0,02","14","2","101","16410"]
["1×2000RMS","Al","0,02","14","2,1","103","17160"]
["1×2500RMS","Al","0,02","14,5","2,2","110","19420"]
["1×3000RMS","Al","0,01","14,5","2,4","119","22550"]