{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Produktinfo","Technische Daten","64-110 kV"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Produktinfo","index":0,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4}
["Produktname","NA2X(F)KLD2Y"]
["Artikelnummer","NA2X(F)KLD2Y-high-voltage-cables"]
["Kategorie","Hochspannungskabel"]
["Beschreibung","Die NA2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für hohe Spannungsklassen (64/110kV) konzipiert und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Strombelastbarkeit und Durchschlagsfestigkeit erfordern."]

{"sheet":"Technische Daten","index":1,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2}
["Eigenschaft","Wert"]
["Nennspannung (kV) [kV]","64/110"]

{"sheet":"64-110 kV","index":2,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15}
["Configuration/Cross-section","Leiter","RI [Ohm/km]","Wi [mm]","Rbv [mm]","Ø [mm]","G [kg/km]"]
["1×240RM","Al","0,16","16,5","2,1","86","5510"]
["1×300RM","Al","0,13","15,5","2,2","86","5630"]
["1×400RM","Al","0,1","14,5","2,2","87","5750"]
["1×500RM","Al","0,08","14","2,3","90","6380"]
["1×630RM","Al","0,06","14","2,4","94","7000"]
["1×800RM","Al","0,05","14","2,5","98","7960"]
["1×1000RM","Al","0,04","14","2,6","103","9030"]
["1×1200RMS","Al","0,03","14","2,8","112","10450"]
["1×1400RMS","Al","0,03","14","2,8","114","11190"]
["1×1600RMS","Al","0,02","14","2,9","118","12140"]
["1×1800RMS","Al","0,02","14","3,1","122","13220"]
["1×2000RMS","Al","0,02","14","3,1","124","13900"]
["1×2500RMS","Al","0,02","14,5","3,3","133","15970"]
["1×3000RMS","Al","0,01","14,5","3,5","141","18720"]